**Izvršena ispitivanja i kontrolisanja saobraćajnih znakova 2020/2021**

Izvršena Ispitivanja u skladu sa Tehničkim uputstvom JP Putevi Srbije BS-06 (Izvršena ispitivanja u skladu sa SRPS EN 12899-1 prema uslovima iz člana 16 Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji) - obavezni set znakova

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proizvođač** | **2020 (Datum izdavanja izveštaja)** | **2021(Datum izdavanja izveštaja)** |
| Boja doo Sombor | 29.07.2020 | 29.07.2021 |
| Signal doo Sombor | 26.03.2020 (dopunske table)06.08.2020 | 26.03.202106.08.2021 |
| Signalizacija Kragujevac | 07.10.2020 |  |

Izdato nalepnica za obeležavanje saobraćajnih znakova u skladu sa Tehničkim uputstvom JP Putevi Srbije BS-06

|  |  |
| --- | --- |
| **Proizvođač/oznaka** | **Do broja** |
| Boja doo Sombor/BSO  | 40000 |
| Signal doo Sombor/SSO | 25000 |
| Signalizacija Kragujevac/SKG | 5000 |

Izvršena ispitivanja u skladu sa SRPS EN 12899-1 prema uslovima iz člana 16 Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji koji nisu u skladu sa Tehničkim uputstvom JP Putevi Srbije BS-06

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proizvođač** | **2020 (Datum izdavanja izveštaja)** | **2021(Datum izdavanja izveštaja)** |
| Boja doo Sombor | Znakovi pocinkovani lim, klase 1, 2, 3Znakovi AL 1,5 mm, klase 1, 2, 3 | Znakovi pocinkovani lim, klase 1, 2, 3 |
| Signal doo Sombor | Znakovi pocinkovani lim, klase 1, 2, 3 | Znakovi pocinkovani lim, klase 1, 2, 3 |

Izvršena kontrolisanja u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji i važećim SRPS standardima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proizvođač** | **2020**  | **2021** |
| Boja doo Sombor | Svi znakovi | Svi znakovi |
| Signal doo Sombor | Svi znakovi | Svi znakovi |
| Signalizacija Kragujevac | Svi znakovi | Svi znakovi |